|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модуль ленточного накопителя Ultrium8 LTO8**(00GH812 3555 LTO8 HH FC Drive Assembly) | 2шт | Поддержка протокола:  - FIBERCHANNEL    Тип порта:  - FC    Количество портов:  - 1    Пропускная способность порта:  - 8 Гбит/с    Записываемая емкость картриджей:  - 12 ТБ (30 ТБ при сжатии 2,5:1)    Генерация накопителя:  - LTO8    Форм-фактор накопителя  - половинной высоты    Размеры накопителя:  - 133мм x 480мм x 880мм | Обязательно      Обязательно    Не менее      Не менее      Не менее      Обязательно      Обязательно      Не более |
| 2 | **Модуль блока питания TS4300  (**00VJ940 3555 Power supply) | 1шт | Напряжение:  - 100-240 В 50/60 Гц    Мощность:  - 300 Вт    Выходные параметры:  - 12.5 A | Обязательно      Не менее      Обязательно |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Модуль ввода-вывода СХД Huawei DORADO 6000 V6  (**03050AXE DV6-4\*25RDMA-MLp/4 ports 25Gb RoCE I/O module(SFP28,25Gb RoCE/for Front-End) | 4шт | Поддержка протоколов:  - RDMA, RoCE    Тип порта:  - SFP28, 25GBASE-SR    Количество портов:  - 4    Пропускная способность порта:  - 25 Гбит/с    Оптических модулей в комплекте:  -4    Форм-фактор оптического модуля:  -SFP28    Тип модуля  - Двухволоконный    Пропускная способность модуля:  - 25 Гбит/с    Тип оптического волокна  -многомодовое    Пропускная способность порта:  - 25 Гбит/с | Обязательно      Обязательно    Не менее      Не менее      Не менее      Обязательно      Обязательно      Не менее      Обязательно      Не менее |