|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модуль ленточного накопителя Ultrium8 LTO8**(00GH812 3555 LTO8 HH FC Drive Assembly)  | 2шт | Поддержка протокола:- FIBERCHANNEL Тип порта:- FC Количество портов:- 1 Пропускная способность порта:- 8 Гбит/с Записываемая емкость картриджей:- 12 ТБ (30 ТБ при сжатии 2,5:1) Генерация накопителя:- LTO8 Форм-фактор накопителя- половинной высоты Размеры накопителя:- 133мм x 480мм x 880мм  |  Обязательно  Обязательно Не менее  Не менее  Не менее  Обязательно  Обязательно  Не более   |
| 2 | **Модуль блока питания TS4300  (**00VJ940 3555 Power supply)  | 1шт | Напряжение:- 100-240 В 50/60 Гц Мощность:- 300 Вт Выходные параметры:- 12.5 A  |  Обязательно  Не менее  Обязательно  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Модуль ввода-вывода СХД Huawei DORADO 6000 V6  (**03050AXE DV6-4\*25RDMA-MLp/4 ports 25Gb RoCE I/O module(SFP28,25Gb RoCE/for Front-End)   | 4шт | Поддержка протоколов:- RDMA, RoCE Тип порта:- SFP28, 25GBASE-SR Количество портов:- 4 Пропускная способность порта:- 25 Гбит/с Оптических модулей в комплекте:-4 Форм-фактор оптического модуля:-SFP28 Тип модуля- Двухволоконный Пропускная способность модуля:- 25 Гбит/с Тип оптического волокна-многомодовое Пропускная способность порта:- 25 Гбит/с  |  Обязательно  Обязательно Не менее  Не менее  Не менее  Обязательно  Обязательно  Не менее  Обязательно  Не менее  |