DELL PowerEdge R650 (IU up to 8x2.5" SAS\SATA) 2xXeon Gold 6346(3.1Ghz, 16C, 36MB) 1024GB(16x64GB DDR4 ECC RDIMM 3200Mhz) 2x480GB SSD SATA 6Gbps 2.5\*, PERC H755, 2XGE LOM, HBA Emulex LPe31002 DP FC16, X520-DA2 10Gb SFP+ DR, IDRACe Ent, PSU 2x1400W, Rails. - 3

Dell MES024 32Gb FC Type-B 8 Port Dual Controller 24x3.84TB SSD SAS RI PSU 2x580W, Bezel, Rails - 1

Коммутатор Brocade G610 24 x 16 Gb/s, лицензия enterprise, rails - 2

Коммутатор D-Link DGS-3630-52TC Управляемый L3 crexpyemsi HOMMYTATOP c44 nopram 10/100/1000Base-Т, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+ - 2

Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 10Gb Dual Port, SFP+ - 1

Broadcom Emulex LPe31002-AP (LPe31002-M6) Gen 6 (16GFC), 2-port, 16Gb/s, PCle Gen3 x8 - 1

Патч-корд UTP кат.6, 3м, литой, многожильный 2.0 m, duplex, 3 m - 7

Патч-корд волоконно-оптический (шнур), LC/UPC-LC/UPC, 2.0 MM duplex, 3M - 18

FT-$16-M015R SFP16 модуль, 16G, Fibre Channel, 100м, TX

850 HM, LC, DDM - 20

FIBO FT-S10-M8503LD SFP+ модуль - 10G, 300м, TX/Rx 850 HM, LC, DDM - 16